
**很多朋友对路由器再连接路由器设置方法不了解，今天特意发布此教程供大家查看，欢迎拍砖！**


**总结：二级路由器连接方法其实同路由器连接交换机的方法一样，只不过将第二台路由器设置为DHCP模式即可。**

**详见：**[**二级路由器连接视频教程**](http://www.45fan.com/tplink/420.html)



上联路由器设置:







跟平时设置时一样,无任何难度,不过要记好上联路由网关(此例为192.168.1.1)下面设置会用到.

下联A路由器设置:







1.下联路由LAN口IP必需与上联路由LAN口IP在不同IP段  
例:上联路由LAN口IP为192.168.1.1,下联路由LAN口IP为192.168.2.1  
2.下联路由WAN口连接类型必需设置为固定IP,且IP地址必需与上联路由LAN口IP在同一网段  
例:上联路由LAN口IP为192.168.1.1,下联路由WAN口IP为192.168.1.22  
3.下联路由LAN/WAN口子网掩码必需与上联路由相同  
例:上联路由子网掩码为255.255.255.0,下联子网掩码为255.255.255.0  
4.下联路由网关不得与上联路由网关一致  
例:上联路由网关为192.168.1.1,下联路由网关为192.168.2.1  
5.下联DNS服务器必需填写为上联路由网关  
例:上联路由网关为192.168.1.1,下联DNS服务器IP为192.168.1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WAN口** | 上联路由 | 下联路由A | 下联路由B | 下联路由N |
| 连接类型: | PPPOE | **静态IP** | **静态IP** | **静态IP** |
| IP地址: | **192.168.1.1** | **192.168.1.22** | **192.168.1.25** | **192.168.1.\*** |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 | 同 | 同 | 同 |
| 网关 | **192.168.1.1** | **192.168.2.1** | **192.168.3.1** | **192.168.\*.1** |
| DNS服务器 | 默认,ISP提供 | **192.168.1.1** | **192.168.1.1** | **192.168.1.1** |

**注:红色部分需特别注意!**

**路由级连设置对比：**  
**注:红色部分需特别注意!**  
此种设置好处为下联路由的无线功能皆可使用:



**另外尝试用WDS(无线桥接),结果发现Ping网关丢包,外网丢包达到50%,不知道是设置没弄好还是哪里的问题...**