**很多朋友对路由器再连接路由器设置方法不了解，今天特意发布此教程供大家查看，欢迎拍砖！**

**总结：二级路由器连接方法其实同路由器连接交换机的方法一样，只不过将第二台路由器设置为DHCP模式即可。**

**详见：**[**二级路由器连接视频教程**](http://www.45fan.com/tplink/420.html)



上联路由器设置:







跟平时设置时一样,无任何难度,不过要记好上联路由网关(此例为192.168.1.1)下面设置会用到.

下联A路由器设置:







1.下联路由LAN口IP必需与上联路由LAN口IP在不同IP段
例:上联路由LAN口IP为192.168.1.1,下联路由LAN口IP为192.168.2.1
2.下联路由WAN口连接类型必需设置为固定IP,且IP地址必需与上联路由LAN口IP在同一网段
例:上联路由LAN口IP为192.168.1.1,下联路由WAN口IP为192.168.1.22
3.下联路由LAN/WAN口子网掩码必需与上联路由相同
例:上联路由子网掩码为255.255.255.0,下联子网掩码为255.255.255.0
4.下联路由网关不得与上联路由网关一致
例:上联路由网关为192.168.1.1,下联路由网关为192.168.2.1
5.下联DNS服务器必需填写为上联路由网关
例:上联路由网关为192.168.1.1,下联DNS服务器IP为192.168.1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WAN口**  | 上联路由  | 下联路由A  | 下联路由B  | 下联路由N  |
| 连接类型:  | PPPOE  | **静态IP**  | **静态IP**  |   **静态IP**  |
| IP地址:  | **192.168.1.1**  | **192.168.1.22**  | **192.168.1.25**  | **192.168.1.\***  |
| 子网掩码  | 255.255.255.0  | 同  | 同  | 同  |
| 网关  | **192.168.1.1**  | **192.168.2.1**  | **192.168.3.1**  | **192.168.\*.1**  |
| DNS服务器  | 默认,ISP提供  | **192.168.1.1**  | **192.168.1.1**  | **192.168.1.1**  |

**注:红色部分需特别注意!**

**路由级连设置对比：**
**注:红色部分需特别注意!**
此种设置好处为下联路由的无线功能皆可使用:



**另外尝试用WDS(无线桥接),结果发现Ping网关丢包,外网丢包达到50%,不知道是设置没弄好还是哪里的问题...**